Зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 2024 г. N 79127

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 июля 2024 г. N 355н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ"
В соответствии с пунктом 20 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. N 580, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Маляр строительный".
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 г. N 443н "Об утверждении профессионального стандарта "Маляр строительный" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 г., регистрационный N 59351).
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 15 июля 2024 г. N 355н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

	347	
 	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Производство малярных работ	 	16.046	
(наименование вида профессиональной деятельности)	 	код	
Основная цель вида профессиональной деятельности:

Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений	
Группа занятий:

7131	Маляры и рабочие родственных занятий	-	-	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	
Отнесение к видам экономической деятельности:

43.34.1	Производство малярных работ	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями	2	Подготовка рабочего места к окрашиванию и оклеиванию обоями	A/01.2	2	
			Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями	A/02.2	2	
B	Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями	3	Выполнение шпатлевания и окрашивания поверхностей ручным способом	B/01.3	3	
			Приготовление клеевых составов и оклеивание поверхности плотными обоями	B/02.3	3	
C	Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике	3	Выполнение шпатлевания поверхностей механизированным способом	C/01.3	3	
			Оклеивание поверхностей тонкими бумажными, текстильными обоями, фотообоями и фресками	C/02.3	3	
			Нанесение декоративных материалов на поверхность	C/03.3	3	
D	Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация	4	Приготовление окрасочных составов и окрашивание поверхностей в два и более тона	D/01.4	4	
			Художественное оформление поверхностей	D/02.4	4	
			Выполнение декорирования поверхностей в авторском стиле	D/03.4	4	
			Реставрация декорированных, окрашенных или оклеенных обоями поверхностей	D/04.4	4	

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями	Код	A	Уровень квалификации	2	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный 2-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обучения мерам пожарной безопасности <3>
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда <4>
Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров <5>
Лица не моложе восемнадцати лет <6>
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте <7>
Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений <8>	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС <9>	§ 95	Маляр строительный 2-го разряда	
ОКПДТР <10>	13450	Маляр	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Подготовка рабочего места к окрашиванию и оклеиванию обоями	Код	A/01.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения малярных работ	
	Подготовка рабочего места к началу смены и его уборка в конце смены в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности	
	Проверка наличия и исправности оборудования, инструментов, применяемых при проведении малярных работ	
	Проверка исправности электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в условиях недостаточной освещенности	
	Транспортировка и складирование строительных материалов, в том числе посредством управления грузоподъемными механизмами	
	Уход за инструментами и оборудованием	
Необходимые умения	Оценивать безопасность организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности	
	Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии	
	Выбирать необходимые инструменты для проведения малярных работ	
	Управлять грузоподъемным механизмом в процессе подачи материалов в зону производства малярных работ	
	Оценивать исправность электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места в условиях недостаточной освещенности	
	Выбирать способы и места складирования строительных материалов в зоне производства малярных работ	
	Применять требования к уходу за инструментами и оборудованием	
	Применять требования производственной санитарии при проведении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) при проведении малярных работ	
Необходимые знания	Требования к организации рабочего места при проведении малярных работ	
	Порядок подготовки инструментов, оборудования и расходных материалов для проведения малярных работ	
	Правила транспортировки и складирования строительных материалов в пределах рабочей зоны	
	Перечень и правила эксплуатации оборудования, инструментов, применяемых при проведении малярных работ	
	Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения малярных работ	
	Порядок проверки целостности и качества строительных материалов	
	Правила ухода за инструментами и оборудованием	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями	Код	A/02.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Очистка поверхностей	
	Удаление старой краски, шпатлевки, штукатурки с расшивкой трещин и расчисткой выбоин	
	Установка защитных материалов для предохранения поверхностей от набрызгов составов	
	Приготовление растворов для шпатлевания	
	Грунтование поверхностей разного типа для последующего шпатлевания	
Необходимые умения	Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей	
	Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей	
	Применять способы удаления старой краски, шпатлевки, штукатурки, расшивки трещин и расчистки выбоин	
	Применять защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов составов	
	Использовать проявочный свет для осуществления малярных работ	
	Применять технологию приготовления составов для шпатлевания	
	Применять технологию грунтования поверхности в зависимости от типа грунтовочных составов	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Правила подготовки поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями	
	Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений для отчистки поверхностей	
	Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений для грунтования поверхностей	
	Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров	
	Способы и правила предохранения поверхностей от набрызгов различных составов	
	Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах	
	Технология грунтования поверхностей	
	Виды и свойства основных грунтовочных составов	
	Правила применения грунтовочных составов	
	Правила и технология приготовления составов для шпатлевания	
	Виды и основные свойства составов для шпатлевания	
	Эксплуатационные характеристики затворенного состава и принципы влияния на состав грязной тары	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями	Код	B	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный 3-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	Не менее шести месяцев проведения малярных работ	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда
Прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров
Лица не моложе восемнадцати лет
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС	§ 96	Маляр строительный 3-го разряда	
ОКПДТР	13450	Маляр	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение шпатлевания и окрашивания поверхностей ручным способом	Код	B/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную	
	Шлифование и обеспыливание поверхности ручным способом	
	Выполнение грунтования поверхности	
	Окрашивание поверхности ручным способом	
Необходимые умения	Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия	
	Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную	
	Читать чертежи	
	Использовать проектно-сметную документацию	
	Выбирать способы разравнивания шпатлевочных составов в соответствии с требованиями к категории качества поверхности	
	Выбирать проявочный свет для выполнения шпатлевания, ошкуривания, обеспыливания и грунтования поверхности	
	Подбирать абразивные материалы и инструменты	
	Подбор грунтовочные составы	
	Использовать проявочный свет для определения категории качества поверхности	
	Пользоваться инструментом и оборудованием для окрашивания поверхности ручным способом	
	Выбирать материалы и инструменты для выполнения окрашивания поверхности ручным способом	
	Применять технологию окрашивания поверхности ручным способом	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания	
	Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания	
	Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов	
	Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов	
	Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную	
	Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов	
	Категории качества поверхностей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в зависимости от типов финишных покрытий	
	Технология окрашивания поверхности ручным способом	
	Виды и основные свойства грунтовочных составов	
	Правила нанесения грунтовочных составов ручным и механизированным способом	
	Способы и правила выполнения шлифовальных работ	
	Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Приготовление клеевых составов и оклеивание поверхности плотными обоями	Код	B/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Приготовление клеевых составов	
	Оклеивание поверхности плотными обоями	
Необходимые умения	Выбирать клеевые составы для работы с плотными обоями	
	Применять технологию приготовления клеевых составов для работы с плотными обоями	
	Подбирать плотные обои	
	Осуществлять подгонку рисунка	
	Применять технологию оклеивания обоев, обеспечивая прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности обоев	
	Использовать инструменты и расходные материалы при оклеивании поверхностей плотными обоями	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Типы клеевых составов для оклеивания поверхностей плотными обоями	
	Типы плотных обоев и особенности работы с плотными обоями	
	Перечень инструментов и материалов для оклеивания поверхностей плотными обоями, правила работы с ними	
	Технология приготовления клеевых составов для работы с плотными обоями	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике	Код	C	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный 4-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года проведения малярных работ	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обучения мерам пожарной безопасности	
	Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда	
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров	
	Лица не моложе восемнадцати лет	
	Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте	
	Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС	§ 97	Маляр строительный 4-го разряда	
ОКПДТР	13450	Маляр	

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение шпатлевания поверхностей механизированным способом	Код	C/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Выполнение шпатлевания механизированным способом (аппарат безвоздушного распыления и шнековые аппараты)	
	Выполнение шлифования и обеспыливания с использованием шлифовального оборудования	
	Выполнение грунтования поверхности с использование средств механизации (воздушный или безвоздушный способы распыления)	
Необходимые умения	Применять технологию шпатлевания поверхностей механизированным способом	
	Выбирать абразив для шлифовального оборудования	
	Выбирать форсунки (сопла) для распыления составов для механизированного использования	
	Выбирать материалы для механизированного распыления	
	Выбирать и применять инструменты для снятия материалов с поверхности	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Техника безопасной работы с оборудованием высокого давления	
	Технология шпатлевания поверхностей механизированным способом	
	Устройство, правила эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования для механизированного шпатлевания и шлифовального оборудования	
	Виды и правила эксплуатации инструментов для механизированного шпатлевания	
	Способы и правила выбора материалов для механизированного шпатлевания	
	Правила и способы настройки давления и подбора форсунок (сопел) для правильного раскрытия факела пистолета аппарата безвоздушного распыления	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Оклеивание поверхностей тонкими бумажными, текстильными обоями, фотообоями и фресками	Код	C/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Оклеивание поверхностей тонкими бумажными обоями	
	Оклеивание поверхностей фотообоями и фресками	
	Оклеивание поверхностей тканевыми обоями	
	Выполнение пакетного раскроя обоев на станке	
	Выполнение раскроя обоев ручным способом	
Необходимые умения	Применять технологию оклеивания поверхностей тонкими бумажными, тканевыми обоями, фотообоями и фресками	
	Применять технологию раскроя обоев ручным способом	
	Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Технология оклеивания поверхностей тонкими бумажными, тканевыми обоями, фотообоями и фресками	
	Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ	
	Принципы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями	
	Устройство и принцип действия машин и станков для пакетного раскроя обоев	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.3.3. Трудовая функция

Наименование	Нанесение декоративных материалов на поверхность	Код	C/03.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Нанесение декоративных материалов в классических техниках	
	Подготовка образца (выкраса) из декоративных материалов в классических техниках	
Необходимые умения	Использовать инструменты для выполнения декоративных работ	
	Оценивать готовность поверхности для выполнения декоративных работ	
	Применять способы защиты поверхностей лаками или восками	
	Применять технологию ручной корректировки цвета в пределах трех тонов	
	Применять технологию нанесения декоративных материалов	
	Применять правила подготовки образца (выкраса) из декоративных материалов в классических техниках	
	Воспроизводить эффект и цвет на поверхности по ранее подготовленному образцу (выкрасу)	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Типы декоративных материалов	
	Классические техники выполнения декоративных работ	
	Принципы оценки поверхности перед началом декоративных работ	
	Способы быстрой корректировки поверхности для конкретного декоративного материала	
	Требования к влажности и температуре воздуха в помещении для проведения декоративных работ	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация	Код	D	Уровень квалификации	4	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный 5-го разряда
Маляр строительный 6-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
или
Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	
Требования к опыту практической работы	Не менее двух лет проведения малярных работ для прошедших профессиональное обучение
Не менее одного года проведения малярных работ при наличии среднего профессионального образования	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда
Прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров
Лица не моложе восемнадцати лет
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС	§ 98	Маляр строительный 5-го разряда	
	§ 99	Маляр строительный 6-го разряда	
ОКПДТР	13450	Маляр	
ОКСО <11>	2.08.01.06	Мастер сухого строительства	
	2.08.01.08	Мастер отделочных строительных работ	

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Приготовление окрасочных составов и окрашивание поверхностей в два и более тона	Код	D/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Окрашивание поверхности в два и более тона с плавным переходом	
	Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех	
Необходимые умения	Подбирать цвета в соответствии с техническим заданием	
	Применять технологию смешивания цветов для получения плавного перехода	
	Применять технику выполнения плавного перехода цвета	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Технология окрашивания поверхности в два и более тона с плавным переходом	
	Способы и правила подбора цвета	
	Правила обращения с колорантами (красителями) и способы дозировки цвета	
	Способы и приемы получения плавного перехода цвета с использованием инструментов ручного нанесения краски и средств механизации	
	Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами	
	Принципы оценки качества малярных работ	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Художественное оформление поверхностей	Код	D/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Выполнение художественной росписи поверхностей ручным способом и при помощи аэрографа	
	Выполнение декоративного лакирования	
	Выполнение орнаментальной росписи в несколько тонов	
	Выполнение объемной росписи	
Необходимые умения	Применять технологию формирования на обрабатываемой поверхности рельефа и фактурного окрашивания с использованием специального инструмента	
	Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием	
	Пользоваться инструментом и оборудованием для лакирования поверхностей	
	Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментальной и объемной росписи	
	Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия	
	Правила и способы составления тональной гаммы	
	Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования	
	Виды росписей и шрифтов	
	Способы и приемы росписи поверхностей	
	Принципы оценки качества художественной отделки поверхностей	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.4.3. Трудовая функция

Наименование	Выполнение декорирования поверхностей в авторском стиле	Код	D/03.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Создание авторских техник нанесения декоративных материалов	
	Разработка сложных эффектов, сочетания техник и способов работы с декоративными материалами	
	Выполнение работ по созданию рельефов и декорированию поверхностей в авторском стиле	
	Приготовление составов для тонирования и лессировок	
	Обработка поверхностей составами для использования в мокрых зонах	
	Проведение модификации материалов (улучшение свойств материалов)	
Необходимые умения	Применять технологии золочения, серебрения, патинирования и состаривания поверхностей	
	Применять технологии тонирования и лессировки	
	Применять технологию имитации натуральных материалов на поверхности камня, металла, дерева	
	Применять составы для золочения, серебрения, патинирования и состаривания поверхностей	
	Применять технологию приготовления составов для тонирования и лессировок	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Материаловедение и способы составления цвета	
	Техника безопасной работы с декоративными составами и их компонентами	
	Технологии золочения, серебрения, патинирования и состаривания поверхности	
	Способы имитации реалистичных натуральных материалов	
	Способы и правила защиты декоративных эффектов в мокрых зонах	
	Способы модификации материалов для улучшения характеристик	
	Способы изготовления, нарезки и монтажа трафаретов	
	Технология приготовления составов для тонирования и лессировок	
	Принципы оценки качества поверхностей после выполнение декоративных работ	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.4.4. Трудовая функция

Наименование	Реставрация декорированных, окрашенных или оклеенных обоями поверхностей	Код	D/04.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	 	 	
	 	 	 	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Ремонт сколов, вздутий, трещин на окрашенных и декорированных поверхностях	
	Удаление пятен с поверхностей и обоев	
	Повторное окрашивание поверхностей	
	Реставрация художественной росписи	
	Замена обоев	
Необходимые умения	Выбирать технологию ремонта сколов, вздутий, трещин окрашенных и задекорированных поверхностей	
	Выбирать способы удаления различных видов пятен с окрашенных и оклеенных обоями поверхностей	
	Применять технологию окрашивания отремонтированных поверхностей	
	Применять технологию замены обоев	
	Подбирать цвета и применять технологию реставрации художественной росписи	
	Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ	
	Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ	
	Применять СИЗ при выполнении малярных работ	
Необходимые знания	Виды дефектов окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями	
	Способы заделки сколов, трещин на окрашенных и задекорированных поверхностях	
	Способы удаления пятен с окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями	
	Правила подбора цвета и технология реставрации художественной росписи	
	Способы и технология окрашивания ремонтируемых поверхностей	
	Правила замены обоев	
	Нормы освещенности рабочих мест	
	Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте	
	Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ	
	Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ	
	Правила производственной санитарии при проведении малярных работ	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва	
Председатель	Ишин Александр Васильевич	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	Ассоциация "Национальное объединение строителей", город Москва	
2	ООО "Кнауф Гипс", город Красногорск, Московская область	
3	ООО "Центр исследований", город Москва	
4	ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва	
5	"Школа маляров", ИП Сергей Николаевич Гапченко, город Москва	

--------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", действует до 31 декабря 2026 г. включительно; приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный N 65974), действует до 1 марта 2028 г.
<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", действует до 1 сентября 2026 г.
<5> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), действует до 1 апреля 2027 г.
<6> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.
<7> Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный N 61477), действует до 31 декабря 2025 г.
<8> Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61983), действует до 1 января 2027 г.
<9> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".
<10> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
<11> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.